**آگهی مناقصه عمومی خرید لایروب کاترساکشن**

**شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام) در نظر دارد تعداد یک فروند لایروب کاترساکشن با مشخصات فنی مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید؛ لذا کلیه فروشندگان و تامین کنندگان حقیقی و حقوقی می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی شرکت(www.spl.ir)** **و یا به صورت حضوری به دفتر شرکت در تهران مراجعه فرمایند. همچنین متقاضیان باید با رعایت شرایط مندرج در اسناد مناقصه پاکت پیشنهاد قیمت خویش به همراه کلیه اسناد مزایده که به مهر و امضای ایشان رسیده را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 09/08/1402 از طریق پست پیشتاز به کدپستی : 1435855713 ارسال و یا به صورت حضوری به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان گرمسار غربی پلاک 80 طبقه سوم واحد حقوقی و قراردادها مراجعه و تحویل نمایند.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **اطلاعات فنی مورد نیاز لایروب کاترساکشن** | | | |
| زمان و محل تحویل | مشخصات | حداقل سال ساخت | ردیف |
| زمان تحویل (تقریبی): 3 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد  محل تحویل: بنادر شمال کشور (دریای خزر) | امکانات و تجهیزات الزامی؛  قابلیت عمق لایروبی حداکثر 15 متر- فاصله Discharge حداقل 1500 متر  قدرت تقریبی کاتر 170KW- مجهز به تجهیزات یدک شوندگی  قابلیت جداسازی و حمل بصورت ریلی، دریایی و زمینی  مجهز به ژنراتور ساحلی- مجهز به ابزارآلات متناسب با ماشین آلات لایروب  قطر لوله خروجی 500 میلیمتر- مجهز به انکربوم و اسپاد کریر  آبخور (تقریبی): 65/1 متر- مجهز به جرثقیل عرشه  برق خروجی 230 ولت و فرکانس 50 هرتز- مجهز به پمپ هیدرولیک اضطراری  مجهز به گیربکس با کنترل الکترونیک از پل فرماندهی و موتورخانه  دارای گواهینامه از موسسات رده بندی معتبر  امکانات و تجهیزات آپشنال  دارای لوازم یدکی برای گیربکس، موتور و پمپ (هرکدام یکسری)  مجهز به سیستم تعیین موقعیت، سیستم اتوماسیون، سیستم اندازه گیری مصالح وسیستم Swivel bend برای لوله خروجی  - امکان اسکان 8 نفر و دارای فضای پمپ روم مجزا از موتورخانه اصلی  سایر تجهیزات منوط به تایید توسط کارفرما | 1399 | 1 |